**附件：诊床技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **技术参数** |
| 1 | 按摩床（30张） | 1900\*600\*700±50mm1.整体选用优质冷轧钢材料焊接而成，牢固可靠；2.表面静电喷涂工艺处理，颜色可选；3.床面为皮革面，优质仿真皮革，柔软有韧性，容易清洗消毒擦拭；4.内包高弹力高密度海绵，柔软舒适；5.床头一侧带脸型孔，柔软舒适，方便病人躺卧；6.床面下部设计对开门床箱，可配锁；7.四腿平稳安全着地，安装橡胶防滑脚套，安全可靠。 |
| 2 | 诊床（70张） | 1900\*600\*700±50mm1.整体选用优质冷轧钢材料焊接而成，牢固可靠； 2.表面静电喷涂工艺处理，颜色可选；3.床面为皮革面，优质仿真皮革，柔软有韧性，容易清洗消毒擦拭；4.内包高弹力高密度海绵，柔软舒适；5.床头一侧内包小枕头，柔软舒适，方便病人躺卧；6.四腿平稳安全着地，安装橡胶防滑脚套，安全可靠。 |