1. **非接触式眼压仪器**

1.测量范围：0-60mmHg，30mmHg/60mmHg间自动切换；

2.测量模式：全自动/自动/手动；

3.全自动模式：自动对焦、自动测量、自动打印智能一体化，可一键完成双眼检查，无需病人移动；

4.自动追踪：具有自动眼球跟踪技术；

5.工作距离：11mm；

6.左右眼切换：自动；

7.精确度：0.1mmHg；

8.内固视灯：具备，绿色；

9.外固视灯：具备，绿色；

10.安全系统：电子自动止动系统；

11.出错视频提示：有；

12.高眼压警告提示：有；

13.移动范围：前后：≥40mm ； 左右：≥90mm； 上下：≥30mm；

14.显示器：5.7英寸（14.5cm）-7英寸；彩色液晶屏；可倾斜。