附件1：项目需求
1、 制冷量≥45kw上出风多联机空调室外机1台；
2、 制冷量≥16kw四面出风天花式室内机3台；
3、 空调制冷剂要求使用R410A新冷媒；
4、 按GB 21454-2021中须满足风冷式热泵型多联机能效等级1级要求；
5、 室内机安装于二层消毒供应室去污区，室外机安装于二期大楼天井一层地面。室内外机连接管路沿楼道敷设，排水管接入院方指定地漏。室外管线需用镀锌线槽进行保护；
6、 需根据现场踏勘情况，提供符合规范的辅材(如铜管、冷凝水管、保温、电源、电缆、支架、吊顶拆除恢复等)，负责安装调试确保空调正常开机运行及安全使用，达到制冷要求；
7、 本项目预算包含货物（室外机1台、室内机3台）、所有辅材及安装调试，再无其他费用支出；
8、 [bookmark: _GoBack]售后服务:整机质保≥5年。
