**设备技术参数**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图例 | 名称 | 规格L\*W\*H | 颜色 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1660441774720 | 小推车（三层） | 500\*500\*900 | 不锈钢 | 5 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板为1.0厚304不锈钢，上中下台面三面围栏，万象静音刹车脚轮。 |
| 2 | 278abd8ead91a7d50cd3a8768190202 | 器械柜 | 900\*400\*1850 | 套色 | 5 | 整体≥0.8冷轧钢板制作，优质粉末静电喷涂处理，上下联动圆柱穿条双锁点锁具和冰箱式隐藏铰链，门内有四层可调隔板。结构样式：对开玻璃门 |
| 3 | f9ed3811e65428cc555b4524cf5d972 | 不锈钢器械车 | 700\*450\*900 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板及抽屉面为1.0厚304不锈钢，上下台面三面围栏，万象静音刹车脚轮。 |
| 4 | 1660443601118 | 不锈钢套车 | 1000\*630\*860  850\*570\*820  800\*510\*780 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板为1.0厚304不锈钢，万象静音刹车脚轮。 |
| 5 | CM-F77AS | 手术专用凳 | 不带轮 | 黑 | 6 | 座板为18mm厚实木多层板优质环保皮敷面，内衬高回弹海绵，国产优质气压棒，电镀五星脚，可调节角度椅脚。 |
| 6 | CM-F77AS | 手术专用凳 | 带轮 | 黑 | 4 | 座板为18mm厚实木多层板优质环保皮敷面，内衬高回弹海绵，国产优质气压棒，电镀五星脚，优质尼龙脚轮 |
| 7 |  | 不锈钢污衣车 | 600\*700\*900 | 不锈钢 | 1 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，底托五条50\*30不锈钢拉带支撑，万象静音刹车脚轮。配两个帆布垃圾袋。 |
| 8 | 1662008744728 | 婴儿沐浴推车 | 750\*500\*800（不含扶手） | 白色 | 1 | 整体16mm厚松木板组装成型，上抽屉下对开门，台面50mm高护档，防止床垫滑动，国产优质五金件，整体表面喷涂水性环保油漆，万象静音刹车脚轮。 |
| 9 | 1660444292749 | 不锈钢垃圾车 | 700\*350\*700 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，底托五条50\*30不锈钢拉带支撑，万象静音刹车脚轮。配两个帆布垃圾袋。 |
| 10 | 1662002380098 | 配奶车 | 600\*450\*900 | 不锈钢 | 1 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板及抽屉面为1.0厚304不锈钢，万象静音刹车脚轮。结构左侧三个抽屉，右侧柜门。 |
| 11 | f9ed3811e65428cc555b4524cf5d972 | 冲洗车 | 700\*450\*900 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板及抽屉面为1.0厚304不锈钢，上下台面三面围栏，万象静音刹车脚轮。 |
| 12 | 1660441774720 | 多功能小推车 | 500\*500\*900 | 不锈钢 | 5 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板为1.0厚304不锈钢，上中下台面三面围栏，万象静音刹车脚轮。 |
| 13 | 1660455257731 | 医用屏风 | 1800\*1800 | 不锈钢 | 8 | 整体框架为25\*25\*0.8厚304不锈钢焊接成型，丝绸面料屏风布，万象脚轮。 |
| 14 | 1660455257731 | 四折屏风 | 定制 | 木质 | 4 | 整体框架为木质，丝绸面料有花纹屏风布，万象脚轮。 |
| 15 | 1660441774720 | 双层小推车 | 500\*500\*900 | 不锈钢 | 5 | 整体框架为30\*30\*1.2厚304不锈钢，台面隔板为1.0厚304不锈钢，上中下台面三面围栏，万象静音刹车脚轮。 |
| 16 | 1658122781724 | 钢制货架 | 900\*800\*2000 | 灰白 | 1 | 立柱采用新型Ω性结构，钢板厚度为2.0mm；横梁钢板厚度为1.8mm拉伸冷轧P型管；承重层板钢板实测1.2mm并有加强筋每层承重200kg。(五层可调隔板） |
| 1658122781724 | 钢制货架 | 1800\*600\*2000  （连装） | 灰白 | 4 | 立柱采用新型Ω性结构，钢板厚度为2.0mm；横梁钢板厚度为1.8mm拉伸冷轧P型管；承重层板钢板实测1.2mm并有加强筋每层承重200kg。(五层可调隔板） |
| 17 |  | 地台 | 1050\*600\*150 | 灰白 | 4 | 整体2.0厚30\*50冷抓钢管焊接成型，优质粉末静电喷涂处理，橡胶静音地脚。 |
| 18 |  | 钢制万向轮货架（五层） | 1200\*450\*2000 | 灰白 | 2 | 整体2.0厚40\*40冷抓钢管焊接成型，优质粉末静电喷涂处理，隔板为1.2厚冷抓钢板，每层隔板带三条加强筋防止变形，万象静音刹车脚轮。 |
|  | 钢制万向轮货架（五层） | 1700\*450\*2000 | 灰白 | 2 | 整体2.0厚40\*40冷抓钢管焊接成型，优质粉末静电喷涂处理，隔板为1.2厚冷抓钢板，每层隔板带三条加强筋防止变形，万象静音刹车脚轮。 |
| 19 |  | 钢制万向轮货架（四层） | 1500\*450\*2000 | 灰白 | 3 | 整体2.0厚40\*40冷抓钢管焊接成型，优质粉末静电喷涂处理，隔板为1.2厚冷抓钢板，每层隔板带三条加强筋防止变形，万象静音刹车脚轮。 |
| 20 |  | 不锈钢货架 | 1500\*450\*2000 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为304不锈钢40\*40\*2.0厚方管，隔板为1.2厚304不锈钢，每层隔板带三条加强筋防止变形，万象静音刹车脚轮。 |
| 21 |  | 不锈钢万向轮货架货架 | 1700\*450\*2000 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为304不锈钢40\*40\*2.0厚方管，隔板为1.2厚304不锈钢，每层隔板带三条加强筋防止变形，万象静音刹车脚轮。 |
| 22 |  | 不锈钢万向轮货架（五层） | 1200\*450\*2000 | 不锈钢 | 2 | 整体框架为304不锈钢40\*40\*2.0厚方管，隔板为1.0厚304不锈钢，每层隔板带三条加强筋防止变形，万象静音刹车脚轮。 |