**中药熏蒸机**

**技术特点：**

1、大屏幕液晶显示。

2、舱体可自动调节角度，舱内设有扶手，方便患者进出。

3、配备高性能漏电保护。

4、自动进水，手动排水、手动排废液。

**技术参数:**

1、电源：AC220V±22V

2、电源频率：50Hz ±1 Hz

3、环境温度：5℃～40℃

4、大气压力：70.0KPa ～106.0KPa

5、相对湿度：≤80%

6、输入功率：≤2000VA

7、舱温设定：30℃～45℃

8、时间设定：1～60min

9、药液容量：≥5L

10、舱体调节角度：大于30°，从立姿­—卧姿

11、舱体承载：≥135Kg