附件2：项目需求

1、制冷量≥10P室外机1台；

2、制冷量≥9KW室内机3台；

3、室内机安装于医院二期三层检验科，室外机安装于一层室外竖井；

4、需根据现场踏勘情况，配置符合安装规范的材料及附件（如铜管、风道、电源、电缆、支架、吊顶拆除恢复等），确保空调正常开机运行及安全使用，达到制冷要求。（配件价格不能高于央采网价格）；

5、售后服务：质保不低于央采网规定。

北京中医药大学东直门医院通州院区（检验科二区）

2025年4月7日