**技术参数**

1. 具备3种工作模式：动态心电、动态血压、动态心电血压二合一；
2. \*具备心电和血压联动功能，心率及ST-T异于设定可自动加测血压；
3. 具备预置病人信息功能；
4. 具备断电续记功能；
5. 显示方式：彩色液晶；
6. 工作模式：12导联兼容3导联（双独立起搏通道）；
7. \*记录时间：≥ 24小时，二合一可做至少48小时；
8. 电极数量：10电极（12导联）/7电极或者5电极（3导联）；
9. 存储方式：内置SD存储卡；
10. 存储容量：1G-16G可用；
11. 血压示值范围：0-300mmHg；
12. 测量范围：收缩压：50-255mmHg；舒张压：30-200mmHg；
13. 血压测量精度：误差≤3mmHg；
14. 血压测量间隔时间：5-240分钟可任意选择；
15. 尺寸：≤100mm\*80mm\*30mm；
16. 重量：≤180g；
17. \*提供样机试用。