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1. 防 水：IPX4，额定电压3.0V
2. 正常工作：温度范围：5℃～40℃，大气压范围：50kPa-106kpa，相对湿度≤90%
3. 药盒容量：多种可选
4. 首次量设置范围：0-30mL（0-10mL/次时步进量为0.1，10-30mL/次时步进量为1）； 
5. 持续给液剂量设置范围：0-50mL/h（0-10mL/h时步进量为0.1，10-50mL/h时步进量为1）；允许误差±10%。
6. 时辰模式设置范围：0～50mL/h（0-10mL/h时步进量为0.1， 10-50mL/h时步进量为1〕；允许误差±10%。
