附件2：北京中医药大学东直门医院（通州院区）灭火器年检公司项目招标需求

1. **灭火器年检服务范围：**

东直门医院通州院区所有灭火器均在此次年检范围内，中标单位须严格按照灭火器年检时限完成年检。若后期院内新增灭火器，无论样式、重量，均纳入此次年检范围内，按灭火器年检实际数量及相应报价单进行结算。

目前院内灭火器情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 干粉灭火器 | 5kg | 具 | 约4300具 |
| 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 约10具 |

**二、灭火器年检资质要求：**

营业执照经营项目需要有消防器材类；

**三、灭火器年检服务要求：**

1、认真完成年检工作，年检包含更换灭火器管、更换灭火器气压表、更换灭火器压把手、补充二氧化碳及干粉等项目，保障年检合格，不能出现超压、欠压、漏检等情况。

2、年检前自行收集院内灭火器，年检完成后将灭火器编号牌绑扎在灭火器上，并将完成年检的灭火器放回原位置，确保消火栓箱编号和灭火器编号位置不变。

3、若院方发现灭火器出现超压、欠压、漏检等情况，通知中标单位，中标单位需在2小时内响应，4小时内提供新的符合标准的灭火器备用，并将旧灭火器进行检修，直至合格后放回原位置。