1. **化学发光免疫分析仪**

1.数量： 1台

2.设备用途：主要用于血清、血浆等样品的免疫指标测定

3.主要技术参数和要求

3.1发光原理：非酶参与的直接化学发光

3.2测试速度：≥180测试/小时

3.3样本位：≥144个，测试过程中可连续装载，急诊优先

3.4采样针：特氟龙涂层，具备液面探测、凝块探测功能

3.5试剂位：≥25个，可随时装载、替换

3.6样本区带独立供电冷藏系统

3.7试剂种类：≥144种项目，包含：性腺、甲状腺、肿瘤标志物、产前筛查、糖尿病、代谢、炎症监测等，必要时需提供注册证原件

3.8试剂辨别：采用射频识别技术读取试剂盒全部信息，瞬间完成

3.9标准品：每盒试剂自带标准品，无需另购，电子标签内置主曲线