**附件2：项目需求**

**升级监控存储服务要求：**

需新增加**128路24盘位硬盘录像机2台**，新增硬盘**8TB企业级视频专业硬盘40块**，确保通州院区所有监控系统存储时间大于90天。

存储设备必须兼容现有视频监控系统平台，且应接入现有的视频管理平台并实现联网统一管理。

项目实施期间，均应严格按照《北京市医院安全秩序管理规定》的要求执行，保障医院各科室、病房区、公共区域及院区的视频监控系统正常运行，不允许出现影响医院安全秩序的情况。不允许出现存储视频图像丢失等情况，乙方需承担新增存储设备期间的视频监控系统平台内所有监控系统点位的掉线、不在线等一切相关调试工作，保证系统的正常运行。

因现有视频监控系统平台与一键报警系统共用同一台服务器电脑，要求调试期间确保双系统正常运行。

需保证新增服务器后现有视频监控系统稳定运行，需规划视频监控系统的IP地址划分，需提供新的IP地址给院方。

完善视频监控系统永久性标签，并提供所有监控系统的点位表。

实施期间乙方造成的视频监控系统软件硬件故障，由乙方负责免费维修至正常，且恢复正常时限不得超过48小时。